**Sieťový analyzátor**

*Pomôcky:* sieťový analyzátor

DUT (zosilňovač alebo útlmový článok)

prepojovacie káble, redukcie a príslušenstvo

V tomto videu si ukážeme základné nastavenia sieťového analyzátora.

*Postup merania:*

1. Nastavenie budenia: výkon, porty
2. Zobrazenia parametrov: 4, 2, s-parametre,...
3. Spôsoby zobrazenia: amplitúda, dB, fáza, Smithov diagram
4. Horizontálna (frekvenčná) os. Nastavenie start, stop, center frequency, span
5. kurzory
6. autoset

Zdroje:

[1]